新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.23

工程名稱：坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化-國土保安林綠美化工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6255  混凝土鋪面有一處表面殘留鐵件請清除。 | | |
| 說明 | | 混凝土鋪面有一處表面殘留鐵件請清除。 |
| IMG_6254  混凝土地坪有多處伸縮縫施設，表面有裂痕情形。 | | |
| 說明 | 混凝土地坪有多處伸縮縫施設，表面有裂痕情形。 | |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.23

工程名稱：坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化-國土保安林綠美化工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6250  高壓地坪區與曳船道間鋁合金欄杆高度不符合設計圖說要求之110cm，請研議改善方法。 | | |
| 說明 | | 高壓地坪區與曳船道間鋁合金欄杆高度不符合設計圖說要求之110cm，請研議改善方法。 |
| IMG_6262  工程告示牌預定完工日期內未更新(如西元部分完工日期未更新)。 | | |
| 說明 | 工程告示牌預定完工日期內未更新(如西元部分完工日期未更新)。 | |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.23

工程名稱：坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化-國土保安林綠美化工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6260  北側牆面美化施工架第二層之開口端無防墜設施。 | | |
| 說明 | | 北側牆面美化施工架第二層之開口端無防墜設施。 |
| IMG_6251  港區路面積砂嚴重，後續相關排水溝清淤維護或新設溝面有無防落沙設施，建請預為檢討。 | | |
| 說明 | 港區路面積砂嚴重，後續相關排水溝清淤維護或新設溝面有無防落沙設施，建請預為檢討。 | |